# HX711 重量传感器用户库

![](./arduinoC/_images/featured.png)

# 作者 Author

**李海**

### B站：神一样的老师
### 抖音：神一样的老师
### DFRobot论坛：神一样的老师
### CSDN博客：[https://blog.csdn.net/bit_mike?type=blog](https://blog.csdn.net/bit_mike?type=blog)

## 简介 Introduction

本扩展库为星空板K10增加HX711重量传感器的支持。

支持 Mind+ 导入库，**要求 Mind+ 软件版本为 1.8.0_RC1.0_20241127及以上**。

要正常使用组件，还需要将K10开发板对应的DFRobot_Hx711.cpp.o文件放到<mind+目录>\Arduino\static\libraries\DFRobot_SEN0160\esp32s3bit目录中。DFRobot_Hx711.cpp.o文件可以从本仓库中下载。

## 链接 Links

- **本用户库加载地址：**

  码云：[https://gitee.com/zealsoft/ext-hx711](https://gitee.com/zealsoft/ext-hx711) 

- **Mind+ 软件下载地址：**[http://mindplus.cc](http://mindplus.cc)


## 图形模块 Blocks

![](block.png)

## 示例程序 Example
下面就是测试程序。A/B键用于校准工作，主程序不断地查询重量传感器的数据，并将测量结果显示到屏幕上。程序中将传感器返回的数据转换为整数，是因为我们的模块精度不高，小数点后面的数据没有意义。不同的模块的校准值可能是不同的，像官方的SEN160是1kg量程的，校准值大概1900，而我的是5kg量程的，校准值大概420左右。不同的模块的精度也是不同的，我这个是非常便宜的，电路也简单，所以精度差一些。

![](example.png)

## License

MIT

## 硬件支持

- 行空板K10

## 更新日志

- V0.1.0 20250111 第一次发布

